**5.57驱动安装+固件升级教程**

**一：驱动安装**


1、在浏览器输入<https://www.ifi-audio.com.cn/downloads/> 选择下载驱动程序。




2、点击下载驱动程序【iFi (AMR) HD USB Audio Driver 5.57.0】。

3、对下载的压缩包进行解压缩。


4、双击压缩包内的文件【iFi (AMR) HD USB Audio Driver 5.57.0\_2023-12-20.exe】开始安装驱动。




5、点击【Next】。




6、继续点击【Next】（建议安装在C盘下）。




7、建议默认位置安装，点击【Install】，安装过程可能需要持续2-3分钟，请您耐心等待。




8、点击【Finish】，完成驱动安装。



9、通过【应用】及【任务栏】，可快速打开程序。








**二、升级固件（以xDSD Gryphon为例）**

1、在浏览器输入<https://www.ifi-audio.com.cn/user-manuals/> 。




2、选择您的产品型号，下载要升级的固件版本并解压文件。


3、打开【iFi (AMR) HD USB Audio Driver 5.57.0】驱动安装的文件夹【例如C:\Program Files\iFi\USB Audio Device Driver\x64 ，请以实际路径为准】。




4、找到其中的【iFiUsbAudioDfu.exe】并双击打开。




5、点击【Browse】，选择下载的新固件（bin文件）。



6、确保器材与电脑通过USB线材连接好，并处于开机状态，点击【Start】开始升级固件。



7、升级完成后，点击【Exit】退出。



8、打开驱动，可以看到固件版本已经更新为之前选择升级的版本。

