完整MQA主要代码优化：

重要提示•MAC：

•USB C连接无法用于固件更新，请使用USB A

•Mac固件已更新，可与Catalina OS一起使用

•禁用SPDIF输出（通过USB连接到支持SPDIF的设备）

优点

•MQA DSD256（Windows）

•DSD128（Mac）

•384kHz

缺点

•SPDIF输出禁用

•无DSD512

•无768kHz