发行说明–7.3c–GTO过滤器/MQA/DSD256（子版本）

GTO滤波器–这将取代最小相位滤波器。

**重要提示**

•由于GTO过滤器，所有PCM LED颜色将相同

**•MAC：**

•USB C连接无法用于固件更新，请使用USB A

•Mac固件已更新，可与Catalina OS一起使用

**优点：**

•对USB音频进行上采样的GTO过滤器。

•MQA

•DSD256（Windows）、DSD128（Mac）

•384kHz

•PS4/PS5支持

**缺点：**

•禁用SPDIF输出（USB至支持SPDIF的装置

•SPDIF信号无GTO

•无DSD512

•无768kHz