
如何升级设备（Windows）上的固件。


步骤1：找到驱动程序文件夹。


1.确保在Windows计算机上下载了iFi Windows驱动程序。

2.找到文件夹：C://Program Files/iFi/USB\u HD\u Audio\u驱动程序并双击iFiHDUSBAudio\u dfuapp。exe文件。



**步骤2：加载固件文件。**

**按“浏览…”按钮并找到“iFi\_XMOS\_7.20\_XU216.bin”，加载固件文件。bin'文件（应与本指南位于同一文件夹中）。** 

**步骤3：升级固件。单击“开始”升级固件。**

完成后，会显示“Firmware upgrade finished successfully”

升级后，请从计算机上拔下iFi设备，并在首次使用前将其完全关闭。

注意：在某些计算机上，需要执行两次升级过程才能成功升级。第一次运行后，固件版本可能仍会报告其具有原始版本，在这种情况下，再次按“开始”执行另一次升级（有时只需两次尝试）。如果您还有任何问题，请联系我们的天猫客服。