一：安装驱动


浏览器输入<https://www.ifi-audio.com.cn/downloads/> 选择下载驱动程序






安装驱动前请将设备与电脑连接，并确保处于开机状态


双击文件“iFi（AMR） HD USB Audio Driver 3.20”开始安装驱动




点击Next




继续点击Next




勾选红框内容，再点击Next



建议默认位置安装，点击Install




安装成功后，继续点击Next



点击Finish,完成驱动安装


二、升级固件

浏览器输入<https://www.ifi-audio.com.cn/user-manuals/> 下载所需固件




选择您的产品型号，下载要升级的固件版本并解压文件


打开驱动安装文件夹C:\Program Files\iFi\USB\_HD\_Audio\_Driver




找到“iFiHDUSBAudio\_dfuapp.exe”并双击打开




点击Browse，选择下载的新固件（bin文件）



确保器材与电脑通过USB连接好，并处于开机状态，点击“Start”开始升级固件



升级完成后，点击“Exit”退出



打开驱动，可以看到固件版本已是最新的V1.60