【注意：固件仅限对应产品升级】
ZEN Air Blue 2 BT=V1.14升级说明（推荐使用最新版本iFi Nexis App）

固件升级如下：
1、增加：LE Audio低功耗音频功能及Auracast广播接收功能（Auracast使用LC3编解码器，采样率最高可达48kHz）。
2、增加：Auracast功能开关。在0.5秒内双击电源开关，可开启Auracast功能，状态指示灯将闪烁红灯2次；若未检测到Auracast广播，设备将自动切换回经典蓝牙模式，若已接收Auracast广播，状态指示灯保持红色常亮(LC3模式）；短按电源开关可进行广播切换；功能开启状态再次双击电源开关，可关闭Auracast接收功能。
3、更新：ADK更新。
4、性能优化及已知的Bug修复。

固件升级教程请参考：
https://mp.weixin.qq.com/s/wXijoENERRsMlZarcNPcAg
关注微信公众号“iFi科技”，后台发送关键词【固件升级】即可。